17.2.2 Generación del certificado autofirmado (certificado de seguridad)
IMPORTANTE
•
Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el certificado autofirmado.
1.
Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado autofirmado - Generar”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado autofirmado - Generar”.
2.
Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento | Descripción | Número de caracteres disponibles
--- | --- | ---
[Nombre popular] | Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión. | 64 caracteres
[País] | Introduzca el nombre del país. (Puede omitirse.) | 2 caracteres (Código de país)
[Estado] | Introduzca el nombre del estado. (Puede omitirse.) | 128 caracteres
[Localidad] | Introduzca el nombre de la localidad. (Puede omitirse.) | 128 caracteres
[Administrativo] | Introduzca el nombre de la organización. (Puede omitirse.) | 64 caracteres
[Unidad administrativa] | Introduzca el nombre de la unidad de la organización. (Puede omitirse.) | 64 caracteres
[Clave CRT] | Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual. |

Nota
•
Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y [Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
- . _ , + / ( )
•
Cuando la cámara esté conectada a Internet, introduzca el nombre de la dirección o el nombre del anfitrión para acceder a través de Internet para “Nombre popular”. En este caso, aparecerá la ventana de aviso de seguridad cada vez que se acceda localmente a la cámara aunque el certificado de seguridad esté instalado.
•
Cuando introduzca la dirección IPv6 para “Nombre popular”, ponga la dirección entre corchetes [ ].
Ejemplo: [2001:db8::10]
3.
Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→
Se generará el certificado autofirmado.
Nota
•
La información del certificado autofirmado generado se visualizará en “Certificado autofirmado” - “Información”.
Dependiendo del estado del certificado autofirmado, se visualizará lo siguiente.

Indicación | Descripción
--- | ---
No generado | No se ha generado el certificado autofirmado.
Inválido (Motivo: Certificado CA instalado) | El certificado autofirmado ya ha sido generado y se ha instalado el certificado del servidor. • En este caso, se validará el certificado del servidor.
Nombre popular del certificado autofirmado | Ya se ha generado y validado el certificado autofirmado.

•
Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado autofirmado (certificado de seguridad) en el cuadro de diálogo “Certificado autofirmado - Confirmar”.
•
Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará del certificado autofirmado (certificado de seguridad) generado.
•
Cuando se haya seleccionado “HTTPS” para “Conexión”, será imposible borrar el certificado autofirmado.