Sección 18 Configure los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]
En la página “Programa horario” podrá configurar los ajustes relacionados con los programas horarios de la forma siguiente.
•
Permiso de alarma (La entrada de alarma sólo se recibirá en el programa horario especificado.)
•
Permiso de VMD (La detección de movimiento de vídeo sólo se activará en el programa horario especificado.)
•
Permiso de acceso (El acceso a la cámara se permitirá sólo en el programa horario especificado.)
•
Grabación de H.264 (la grabación en SD sólo se lleva a cabo en el programa horario especificado).
•
Modo de blanco y negro forzado (el cambio forzado al modo de blanco y negro sólo tendrá lugar en el programa especificado.)
La página “Programa horario” sólo tiene la pestaña [Programa horario].
Pueden ajustarse hasta 5 programas horarios.
1.
Seleccione una acción para asignarla al programa horario desde “Modo de programa horario”.
Se selecciona “Off” como ajuste predeterminado.
•
Off: No se realizará ninguna acción para el programa horario respectivo.
•
Permiso de alarma : La entrada de alarma (alarma de terminal) se recibirá durante el período del programa horario.
•
Permiso de VMD: La función de detección de movimiento de vídeo (VMD) se activará durante el período del programa horario.
•
Permiso de acceso: Los usuarios cuyo nivel de acceso se haya ajustado a 2 y 3 en la ficha “Auten usuario” (→15.1 Configure los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]) podrán acceder a la unidad sólo durante el período del programa horario.
•
Grabación de H.264 : La grabación en SD se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario.
•
Modo de blanco y negro forzado : Durante el período del programa, “Día y noche (IR)” operará en “On”. La luz LED IR se enciende cuando “Auto(Alto)”, “Auto(Medio)” o “Auto(Bajo)” se ajustan para “Luz LED IR”. (→11.6.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad imagen (menú de configuración “Ajustar imagen”) (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SW115))
Nota
•
Seleccione “On” para “Auten usuario” en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios” (→15.1 Configure los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]) y “Off” para “Auten anfitr.” en la página “Auten anfitr.” (→15.2 Configure los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitr.]) para validar “Permiso de acceso”.
:
•
Cuando se seleccione “Grabación de H.264”, seleccione “H.264” para “Formato de grabación” de la ficha [Tarjeta memoria SD] y seleccione “Programa horario” para “Activación de almacenamiento”. (→10.2 Configure los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))
:
•
Cuando emplee el “Modo de blanco y negro forzado”, ajuste “Terminal 1” en la ficha “Alarma” a una opción que no sea “Entrada de blanco y negro”.
2.
Seleccione los días de la semana marcando las casillas de verificación respectivas.
3.
Desde el menú desplegable, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización del programa horario.
Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificación de “24h”.
4.
Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→
El resultado se visualizará en la parte inferior de la ventana.
Nota
•
Los programas horarios visualizados en la parte inferior de la ventana pueden identificarse por los colores asignados a cada programa horario.