16.5.6 Cuando utilice “Actualización de DNS dinámico (DHCP)”
[Nombre de anfitrión]
Introduzca el nombre de anfitrión a utilizarse para el servicio de Actualización de DNS dinámico.
•
Número de caracteres disponibles: 3 - 250 caracteres
Introdúzcalos en forma de “(nombre de anfitrión). (nombre de dominio)”.
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
Nota
•
Para más información sobre los nombres de anfitrión disponibles, consulte al administrador de la red.