13.2.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma
Haga clic en “Relación de compresión de imagen en detección de alarma” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→13.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
[Relación de compresión de imagen en detección de alarma]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no cambiarse la calidad de imagen de “Calidad 1” (→11.2 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [JPEG/H.264]) cuando se detecta una alarma.
•
On: Las imágenes se transmitirán con la calidad de imagen seleccionada para “Calidad de imagen para detección de alarma”.
•
Off: La calidad de imagen no cambia cuando se detecta una alarma.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Calidad de imagen para detección de alarma]
La calidad de imagen puede cambiarse cuando ocurre una alarma. Seleccione una de las siguientes calidades de imagen.
0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
•
Ajuste predeterminado: 5 Normal