2.5.1 Конфигурирование установок, относящихся к режиму съемки изображения [Изображение]
Щелкают по вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
[Режим перехвата изображения]
режим 16:9/режим 4:3
По умолчанию: режим 16:9
ВНИМАНИЕ
•
Позиции зон могут выходить из выравнивания, когда параметр “Режим перехвата изображения” изменяется при настройке следующих параметров зоны. Поэтому мы рекомендуем конфигурировать каждую настройку зоны после настройки параметра “Режим перехвата изображения”.
–
Максированная зона (→2.5.4.2 Установка маскированных зон)
–
Зона прайвеси (→2.5.4.4 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
–
Зона VMD (→2.7.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD])
–
Зона VIQS (→2.5.4.5 Конфигурирование настройки VIQS)