2.5.1 Конфигурирование установок, относящихся к режиму перехвата изображения [Изображение]
Щелкают по вкладке [Изображение] на странице “Изображение”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
[Режим перехвата изображения]
•
2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)/2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps))
–
По умолчанию: 2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps)
ВНИМАНИЕ
•
Позиции зон могут выходить из выравнивания, когда параметр “Режим перехвата изображения” изменяется при настройке следующих параметров зоны. Поэтому мы рекомендуем конфигурировать каждую настройку зоны после настройки параметра “Режим перехвата изображения”.
–
Максированная зона (→2.5.4.2 Установка маскированных зон)
–
Зона прайвеси (→2.5.4.3 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
–
Зона VMD (→2.6.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD])
–
Зона VIQS (→2.5.4.4 Конфигурирование настройки VIQS)