2.9 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание]
На странице “Расписание” можно конфигурировать уставки, относящиеся к расписаниям, следующим образом.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 1, 2, 3)
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 1)
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 2)
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 3)
•
Разрешение на VMD
•
Разрешение на допуск
•
Запись на карту памяти SD
•
Файл условий съемки
•
Разрешить передачу электронной почты
•
Перезапустить (только для Расписания 5)
На странице “Расписание” имеется только вкладка [Расписание].
Можно задать до 5 расписаний.
1.
Выбирают действие, назначаемое для расписания, из меню “Режим расписания”.
Выбирается “Откл.” по умолчанию.
•
Откл.: Действие по соответствующему расписанию не выполняется.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 1, 2, 3): Ввод тревоги (тревога по входу) будет разрешен в течение периода расписания.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 1): Ввод тревоги Клеммы 1 будет разрешен в течение периода расписания.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 2): Ввод тревоги Клеммы 2 будет разрешен в течение периода расписания.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги(Тревога по входу 3): Ввод тревоги Клеммы 3 будет разрешен в течение периода расписания.
•
Разрешение на VMD: Функция видеодетектирования движения (VMD) включается в период расписания.
•
Разрешение на допуск: Пользователи, чей уровень доступа настроен на “2. Управ. камер.” и “3. Только просмотр” на вкладке [Идент. польз.] (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]), могут иметь доступ к камере только в течение периода расписания.
•
Запись на SD (Поток записи 1): Запись на SD, указанная с помощью параметра “Поток записи”, выполняется в назначенное время по расписанию.
•
Регулировка изображения 1: Сцена 1: Изображения установлены на установки изображений в “Файл условий съемки 1” в указанное в расписании время. Когда указанное время для расписания заканчивается, изображения задаются для параметров изображения “Ф. ус. съем. не пр.”.
•
Регулировка изображения 1: Сцена 2: Изображения установлены на установки изображений в “Файл условий съемки 2” в указанное в расписании время. Когда указанное время для расписания заканчивается, изображения задаются для параметров изображения “Ф. ус. съем. не пр.”.
•
Регулировка изображения 1: Сцена 3: Изображения установлены на настройки качества изображений в “Файл условий съемки 3” в указанное в расписании время. Как только истечет обозначенное в расписании время, настройка качества изображения будет задана на “Ф. ус. съем. не пр.”.
•
Регулировка изображения 1: Сцена 4: Изображения установлены на настройки качества изображений в “Файл условий съемки 4” в указанное в расписании время. Как только истечет обозначенное в расписании время, настройка качества изображения будет задана на “Ф. ус. съем. не пр.”.
•
Разрешение электронной почты: Когда задано расписание, извещение об электронной почте отправляется при вводе тревоги.
•
Перезапустить: Камера перезапустится в запланированное время. Может быть выбрано только с Расписанием 5.
Замечание
•
Для валидации параметра “Идентификация пользователя” выбирают “Вкл.” в параметре “Идент. польз.” на вкладке [Идент. польз.] на странице “Mng. пользователя” (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]) и “Откл.” в параметре “Идент. хоста” на странице “Идент. хоста” (→2.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации хоста [Идент. хоста]) для валидации “Разрешение на допуск”.
•
Когда выбран параметр “Запись на карту памяти SD”, выберите “Расписание” для “Сохранить триггер” во вкладке [Карта памяти SD]. (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео))
2.
Выбирают дни недели, отмечая соответствующие флажки (чекбоксы).
3.
Из раскрывающегося меню выбирают время начала и время конца расписания.
Если время не назначается, то устанавливают флажок “24ч”.
4.
По окончании задания уставок щелкают по кнопке [Установ.].
→
Результат представляется в нижней части окна.
Замечание
•
Расписания, отображаемые в нижней части окна, могут идентифицироваться по расцветкам, присвоенным расписаниям.