2.3.1 Сконфигурируйте параметр Простая установка [Простая установка]
Щелкают по вкладке [Простая установка] на странице “Основная”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Отобразится меню выбора структуры.
Можно задать элементы, относящиеся к настройке углового поля обзора при установке камеры.
•
Горизонтально (обзор на 360 градусов): Выберите при установке камеры 4 горизонтально для получения возможности выполнения широкомасштабной съемки.
•
Вниз (270 градусов + обзор непосредственно снизу): Выберите при установке камеры 4, направленной вниз, чтобы выполнять широкомасштабную съемку и непосредственно снизу.
Замечание
•
При выборе параметра “Вниз (270 градусов + обзор непосредственно снизу)” будет перевернуто только изображение с камеры 4.
Кнопка [Следующий]
Нажмите кнопку [Следующий], чтобы отобразить изображение с камеры.
Главная область
В этой зоне будут отображаться изображения с камеры в режиме реального времени.
Структура
Изображения с камеры 1, 2, 3 и 4 уменьшаются в соответствии с выбранной структурой (“Горизонтально (обзор на 360 градусов)” или “Вниз (270 градусов + обзор непосредственно снизу)”) каждой камеры.
Чтобы выбрать изображение с камеры для отображения в зоне , щелкните на изображение с камеры (камера 1, 2, 3 или 4).
Отображаемое изображение периодически обновляется.
Кнопка [Перекрестное отображение]
Когда нажата кнопка [Перекрестное отображение], на дисплее будет отображаться вспомогательная линия (поперечная пунктирная линия). С ее помощью можно проверить горизонтальное и вертикальное направление отображаемого изображения. Чтобы отключить вспомогательную линию, нажмите кнопку [Перекрестное отображение] пока она отображается.
Кнопка [Вспомогательная фокусировка]
При нажатии кнопки [Вспомогательная фокусировка] отображается вспомогательная фокусировка на изображении с камеры, показанном на рисунке .
Порядок использования функции вспомогательной фокусировки см. в прилагаемом “Руководство по монтажу”.
Вспомогательную фокусировку можно отключить, если нажать кнопку [Вспомогательная фокусировка] пока она отображается.
Кнопка [Закрыть]
Дисплей вернется к меню выбора структуры.