2.4.6 Настройка директории ПК, в которую будут загружаться изображения [Журнал]
Щелкают по вкладке [Журнал] на странице “Основная”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
В этом разделе можно настроить директорию ПК, в которую будут загружаться изображения, записанные на карту памяти SD.
Тревога
Можно задать настройки, связанные с директорией ПК, в которую будут загружены изображения, записанные при возникновении тревоги.
[Камера 1]
Введите название директории ПК, на которую можно скачать записанные с камеры 1 изображения. Например, введите “C:\alarm” для назначения папки “alarm” на диске C.
•
Доступное число знаков: 3 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, косая черта (/), обратная косая черта (\), двоеточие (:) и подчеркивание (_).
[Камера 2]
Введите название директории ПК, на которую можно скачать записанные с камеры 2 изображения.
[Камера 3]
Введите название директории ПК, на которую можно скачать записанные с камеры 3 изображения.
[Камера 4]
Введите название директории ПК, на которую можно скачать записанные с камеры 4 изображения.
Ручной/Запись по расписанию
Можно задать настройки, связанные с именем директории ПК, в которую будут загружены записанные при помощи сохранения вручную или сохранения по расписанию изображения.
Обозначьте папку назначения таким же способом, как и для опции “Тревога”.