2.7.3 Конфигурирование уставок, относящихся к приоритетному потоку [Система]
Щелкают по вкладке [Система] на странице “Mng. пользователя”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Ниже приведено описание конфигурирования приоритетного потока, который может передать изображения не в ущерб качеству изображений и интервалу обновления даже при одновременном доступе множества пользователей.
Поток требований, обладающих приоритетами
[Включение]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, применять ли приоритетный поток или нет.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано значение “Вкл.” для параметра “Включение” в меню “Поток требований, обладающих приоритетами”, то число пользователей, которые могут получить доступ к камере, ограничивается.
[IP-адрес адресата (1)]
Вводят первый IP-адрес адресата.
[IP-адрес адресата (2)]
Вводят второй IP-адрес адресата.
[Тип потока]
Выберите “Поток(1)” или “Поток(2)”.
•
Поток(1): Передаются изображения Поток(1).
•
Поток(2): Передаются изображения Поток(2).
•
По умолчанию: Поток(1)