Регистрация администратора
Во время первого доступа к камере (или во время инициализации) будет отображаться экран регистрации.
Определите имя пользователя и пароль для администратора и введите их правильно. В дальнейшем они могут использоваться для входа в систему.
[Имя пользователя (1–32 символов)]
Введите имя пользователя администратора.
Доступное число знаков: 1 - 32 знаков
Недопустимые знаки: 2-байтые знаки и 1-байтые символы " & : ; \
[Пароль (8–32 символов)]/[Повторить пароль]
Введите пароль администратора.
Доступное число знаков: 8 - 32 знаков
Недопустимые знаки: 2-байтые знаки и 1-байтые символы " &
Замечание
•
Различайте заглавные и строчные буквы.
•
В пароле используйте знаки трех или более типов: прописные и строчные буквы, цифры и символы.
•
Установите пароль, который не включает в себя имя пользователя.
ВНИМАНИЕ
•
Если Вы забыли или не знаете пароль или имя пользователя, камера должна быть инициализирована. Поскольку все настройки, кроме положений предустановок, будут удалены, когда камера инициализируется, убедитесь, что сохранили безопасность информации от третьих лиц. См. главу “Составные части и функции” в документе “Важная информация” на прилагаемом CD-ROM для получения дополнительной информации об инициализации камеры.
•
Рекомендуется периодически изменять пароль.
Экран выполнения регистрации будет отображаться после регистрации имени пользователя и пароля администратора. Через 10 секунд камера будет снова подключена автоматически. Нажмите “здесь”, если не отображается автоматически.
Когда камера подсоединяется повторно, отображается окно аутентификации. Введите зарегистрированное имя пользователя и пароль для запуска работы.