1.6 Visualización de la lista de registros cronológicos
El historial de varios registros cronológicos se visualizará en forma de lista.
•
Registro cronológico de alarmas: Se visualizarán los registros cronológicos de las alarmas que hayan ocurrido tales como la hora y la fecha de ocurrencia de las alarmas, el período de grabación de imágenes y el tipo de alarma.
•
Reg. cronológico manual/prog. horario: Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando se han grabado manualmente las imágenes o durante el período del programa horario y el período de grabación de las imágenes.
•
Registro de errores de trans. de FTP: Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando ha fallado la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.
1.
Visualice la página “En directo”.
2.
Haga clic en el botón [Registro/Reproduc].
→
La lista de registros cronológicos se visualizará en una nueva ventana abierta (ventana de la lista de registros cronológicos).
IMPORTANTE
•
Sólo un usuario puede operar la ventana de la lista de registros cronológicos. Los otros usuarios no pueden acceder a la ventana de la lista de registros cronológicos.
Hora
Se visualizará el período de los datos grabados en la tarjeta de memoria SD.
Evento
Seleccione un tipo de registro cronológico para visualización en la lista de registros cronológicos.
•
Todas: Se visualizarán todos los registros cronológicos.
•
Seleccionar: Sólo se visualizarán los registros cronológicos del tipo de registro cronológico seleccionado.
–
Registro cronológico de alarmas: Se visualizará el registro cronológico de cuando se detectó una alarma.
–
Reg. cronológico manual/prog. horario: Se visualizarán los registros cronológicos de Manual y de Programa horario.
–
Registro de errores de trans. de FTP: Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando ha fallado la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.
•
Ajuste predeterminado: Todas
Nota
•
Cuando se seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)” o “JPEG(3)” para “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”, se visualizará el registro cronológico de errores de trans. de FTP.
Tiempo de grabación
Configure el período de tiempo de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos.
•
De: Configure el período de inicio de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos.
–
Primera grab.: Se visualizará desde el primer registro cronológico grabado en la tarjeta de memoria SD.
–
Hoy: Se visualizan los registros cronológicos grabados hoy.
–
Ayer: Se visualizan los registros cronológicos grabados desde ayer hasta hoy.
–
Últimos 7 días: Se visualizan los registros cronológicos grabados desde hace 6 días hasta hoy.
–
Últimos 30 días: Se visualizan los registros cronológicos grabados desde hace 29 días hasta hoy.
–
Fecha/hora: Se visualizan los registros cronológicos grabados desde la fecha y hora introducidas en el recuadro “Fecha/hora”.
•
A: Configure el período de finalización de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos cuando seleccione “Primera grab.” o “Fecha/hora” para “De”.
–
Última grab.: Se visualizará hasta el último registro cronológico grabado en la tarjeta de memoria SD.
–
Fecha/hora: Se visualizan los registros cronológicos grabados hasta la fecha y hora introducidas en el recuadro “Fecha/hora”.
Botón [Buscar]
Busca los registros cronológicos coincidentes con las condiciones especificadas en “Evento” y “Tiempo de grabación”.
Se visualizará el resultado de la búsqueda en la lista de registros cronológicos.
Lista de registros
Se visualizan los resultados de la búsqueda de registros cronológicos.
Podrá reproducir los datos grabados haciendo clic en la hora o duración de los datos grabados que se visualizan bajo [Hora y fecha] y [Duración].
•
Botón (Arriba): Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al principio.
•
Botón (Pág antes): Haga clic en este botón para visualizar la página anterior de la lista de registros cronológicos.
•
Botón (Pág. sig.): Haga clic en este botón para visualizar la página siguiente de la lista de registros cronológicos.
•
Botón (Última): Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al final.
•
[Hora y fecha]: Se visualizará la hora y la fecha en que se grabó cada registro cronológico.
Nota
•
Cuando se seleccione “Off” para “Formato de visualización de la hora”, se visualizarán las horas de ocurrencia de alarma en el formato de tiempo de 24 horas.
•
Los tiempos de grabación de los registros cronológicos son como sigue.
–
Registro cronológico de alarmas: La hora y la fecha de la ocurrencia de la alarma se archivarán como un registro cronológico.
–
Reg. cronológico manual/prog. horario: La hora y la fecha en que se inició manualmente la grabación de las imágenes en la tarjeta de memoria SD o durante el período del programa horario se archivarán como un registro cronológico. Cuando las imágenes se graban secuencialmente, si se selecciona “JPEG” para “Formato de grabación”, los registros cronológicos se archivarán a cada hora en punto (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Si se selecciona “Continuidad” para “Formato de grabación”, Los registros cronológicos se archivarán cada hora a partir del momento en que se inicia la grabación.
–
Registro de errores de trans. de FTP: Los registros cronológicos se archivarán cada hora.
•
[Duración]: Se visualizará el período de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.
Nota
•
La diferencia entre la hora de finalización de grabación y la hora de inicio de grabación se calcula redondeando hasta la décima de segundo más cercana. Por lo tanto, cuando sólo se guarda 1 imagen JPEG, se visualiza 00:00:00 para la duración.
•
[Evento]: Se visualizará el tipo de evento.
–
MN/SC: Registro cronológico por “Manual/programa horario”
–
VMD: Alarma mediante alarma de VMD
–
AUD: Alarma mediante alarma de detección de sonido
–
COM: Alarma mediante alarma de comando
–
FTP: Registros cronológicos guardados a partir de los errores de transmisión periódica de imágenes
•
[Tarjeta de memoria SD]: Se visualizarán la capacidad disponible y la capacidad original de la tarjeta de memoria SD.
•
Botón (Borrar): Borra las listas de registros cronológicos de todas páginas. Cuando se buscan los registros cronológicos, solo se borran los registros cronológicos buscados. También se borrarán las imágenes asociadas con los registros cronológicos eliminados.
IMPORTANTE
•
Si hay muchos archivos de datos grabados, la tarjeta memoria SD puede tardar bastante tiempo para borrarlos todos. (Por ejemplo, cuando el tamaño total es de 1 GB, puede tardar alrededor de 1 hora en eliminar los archivos.) En este caso, formatee la tarjeta de memoria SD. Sin embargo, tenga en cuenta que el formateo borrará todos los archivos de la tarjeta de memoria SD.
•
Durante el proceso de detección no pueden operarse “Alarma” ni “Manual/programa horario”.
•
No desconecte la alimentación de la cámara hasta haberse completado el borrado. Cuando se desconecta la alimentación de la cámara durante el proceso de borrado, es posible que queden algunas imágenes en la tarjeta de memoria SD. En este caso, haga clic en el botón en la ventana de la misma lista de registros cronológicos utilizada para borrar los registros cronológicos.
•
Botón (Descargar): Haga clic en este botón para descargar en el ordenador todos los registros cronológicos de la lista de registros cronológicos seleccionada.
Nota
•
Los ajustes siguientes pueden ser necesarios.
Abra Internet Explorer, haga clic en [Herramientas] → [Opciones de Internet] → [Seguridad] → [Sitios de confianza] → [Sitios]. Registre la dirección de la cámara en [Sitios Web] de las ventanas de confianza visualizadas.
Después del registro, cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara.
•
Se descargarán hasta 50.000 registros cronológicos en la tarjeta de memoria SD. Cuando se llenen más de 50.000 registros cronológicos, los registros cronológicos más antiguos quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
Si hay muchos registros cronológicos, puede tardarse bastante tiempo para descargarlos.
•
Botón (Cerrar): Haga clic en este botón para cerrar la ventana de la lista de registros cronológicos.