2.7.5 Configuración de los ajustes relacionados con la detección de sonido [Detección de sonido]
Haga clic en la ficha [Detección de sonido] de la página “Alarma”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con la detección de sonido pueden configurarse en esta sección. Cuando se exceda el nivel configurado de detección de sonido, se llevará a cabo la acción de alarma.
El nivel de la detección de sonido puede ajustarse en 10 niveles.
IMPORTANTE
•
El botón de indicación de ocurrencia de alarma se visualizará cuando se detecte sonido mediante la función de detección del sonido. (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
•
El botón de indicación de ocurrencia de alarma también se visualizará cuando se reciba una detección de alarma de VMD o una alarma de comando.
•
En algunos entornos de red es posible que se retrase la notificación incluso cuando se haya seleccionado “Tiempo real” para “Modo de actualización de estado” en la ficha [Básica] de la página “Básica”. (→2.4.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica])
•
La función de detección del sonido no está diseñada para su empleo en situaciones que requieran alta fiabilidad. No nos hacemos responsables por ningún accidente o daños que pudieran ocurrir.
Vista previa
Muestra una vista previa de los ajustes y del estado actual de la detección de sonido.
[Detección de sonido]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la detección de sonido.
•
On: Se efectúa la detección de sonido.
•
Off: No se efectúa la detección de sonido.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
El nivel de volumen para llevar a cabo la detección de sonido puede cambiarse en “Volumen de entrada de Mic.” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→2.5.5 Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio])
[Umbral]
Seleccione el nivel al que la cámara deba determinar que hay sonido en el área en torno a la cámara durante la detección de sonido.
Si sólo desea detectar sonidos altos, incremente el nivel de detección de sonido; si también desea detectar sonidos bajos, reduzca el nivel de detección de sonido.
Configure el nivel de detección de sonido
Botón de indicación de ocurrencia de alarma
Botón de entrada de micrófono
Nivel de detección de sonido
Nivel del volumen actual
Gama de volúmenes a detectarse
1.
Compruebe el nivel de detección de sonido y el nivel del volumen actual.
→
En la visión previa se visualiza el nivel de volumen configurado en “Volumen de entrada de Mic.” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”.
2.
Ajuste el “Umbral” con el control de la barra deslizante de modo que sea más bajo que el nivel de volumen que usted desea detectar.
3.
Ajuste como sea necesario el “Volumen de entrada de Mic.” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→2.5.5 Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio])
→
Los ajustes y el estado actual de detección de sonido se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Si el nivel de volumen sube por encima del nivel de detección de sonido, aparecerá una barra roja que indica que se ha detectado sonido.
Si es necesario efectuar más ajustes, repita el procedimiento desde el paso 2.
Nota
•
Es posible que se detecte por error el ruido y demás sonidos improcedente del área circundante.
•
El volumen del sonido es lo único que determina si se ha detectado sonido porque el tipo de sonido no tiene importancia.