2.5.1 Configuración de los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [Imagen]
Haga clic en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
[Modo de captura de imagen]
Seleccione la imagen que desee visualizar en la página “En directo”.
2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)/2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)/3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)
Ajuste predeterminado: 2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)
1,3 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)/1,3 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)/1,3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)
Ajuste predeterminado: 1,3 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)
IMPORTANTE
•
Las posiciones de las áreas pueden salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” al configurar los siguientes ajustes de áreas. Por lo tanto, le recomendamos que configure cada ajuste de área después de haber configurado el “Modo de captura de imagen”.
–
Área de máscara (→2.5.4.2 Ajuste de las áreas de máscara)
–
Zona privada (→2.5.4.4 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”))
–
Área VMD (→2.7.3 Configure los ajustes de VMD [Área VMD])
–
Área VIQS (→2.5.4.5 Configure el ajuste de VIQS)