2.7.4 Ajuste las áreas de VMD [Área VMD]
Ajuste las áreas para activar la función VMD.
IMPORTANTE
•
Durante el cambio del ajuste en el menú de configuración, no se detectará ninguna alarma. Después de terminar la configuración, cierre el menú de configuración.
1.
Ajuste el área de detección de movimiento de vídeo arrastrando el ratón por la pantalla.
→
El área designada pasará a ser el área de VMD “1(Blanco)” y se visualizará el contorno. Cuando se ajusten 2 - 4 áreas de VMD, se dará un número a cada área en orden. Las áreas se identificarán mediante los colores del contorno respectivo. Se ajustará en “On” el “Estado” del contorno a ajustarse para el área.
2.
Ajuste el “Área de detección” y la “Sensibilidad de detección” empleando el mando deslizante.
Para más información sobre la “Sensibilidad de detección” y el “Área de detección”, consulte la 2.7.3 Configure los ajustes de VMD [Área VMD].
El área actualmente visualizada y su sensibilidad de detección se visualizarán en la sección del “Área de detección”. Cambie las áreas y los ajustes del “Área de detección” y de la “Sensibilidad de detección” como sea necesario.
3.
Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
IMPORTANTE
•
El ajuste no se aplicará a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
4.
Para invalidar el área de VMD, haga clic en el botón [Ajustar] después de haber seleccionado “Off” para “Estado” del área de VMD que desee invalidar.
→
El contorno del área de VMD invalidada cambiará a una línea de puntos. Cuando se invalida el área de VMD, no ocurre ninguna alarma aunque pueda reconocerse un movimiento en el área.
5.
Para borrar el área de VMD, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse.
→
Desaparecerá el contorno del área de VMD respectiva.
6.
Haga clic en el botón [Ajustar].
→
Se aplicarán los ajustes editados.