2.10 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]
En la página “Programa horario” podrá configurar los ajustes relacionados con los programas horarios de la forma siguiente.
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 1, 2, 3)
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 1)
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 2)
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 3)
•
Permiso de VMD
•
Permiso de acceso
•
Grabación en de memoria SD
•
Archivo de escena
•
Transmisión periódica de imágenes de FTP
•
Permitir la transmisión de correo electrónico
•
Reiniciar (Programa horario 5 solamente)
La página “Programa horario” sólo tiene la pestaña [Programa horario].
Pueden ajustarse hasta 5 programas horarios.
1.
Seleccione una acción para asignarla al programa horario desde “Modo de programa horario”.
Se selecciona “Off” como ajuste predeterminado.
•
Off: No se realizará ninguna acción para el programa horario respectivo.
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 1, 2, 3): La entrada de alarma (alarma de terminal) se permitirá durante el período del programa horario.
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 1): La entrada de alarma de Terminal 1 se permitirá durante el período del programa horario.
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 2): La entrada de alarma de Terminal 2 se permitirá durante el período del programa horario.
•
Permiso de alarma(Alarma de terminal 3): La entrada de alarma de Terminal 3 se permitirá durante el período del programa horario.
•
Permiso de VMD: La función de detección de movimiento de vídeo (VMD) se activará durante el período del programa horario.
•
Permiso de acceso: Los usuarios cuyo nivel de acceso se haya ajustado a “2. Ctrl cámaras” y “3. En directo” en la ficha [Auten usuario] (→2.8.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]) podrán acceder a la unidad sólo durante el período del programa horario.
•
Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo): La grabación en SD se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario. Además, se habilitará el “Formato de grabación” sólo cuando haya un flujo continuo de vídeo.
•
Ajustar imagen 1: Escena 1: Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 1” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
•
Ajustar imagen 1: Escena 2: Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 2” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
•
Ajustar imagen 1: Escena 3: Las imágenes se ajustan al ajuste de la calidad de imagen del “Archivo de escena 3” a la hora designada en el programa horario. Una vez haya transcurrido el tiempo designado en el programa horario, el ajuste de la calidad de imagen se ajustará a “Archivo de escena no aplicado”.
•
Ajustar imagen 1: Escena 4: Las imágenes se ajustan al ajuste de la calidad de imagen del “Archivo de escena 4” a la hora designada en el programa horario. Una vez haya transcurrido el tiempo designado en el programa horario, el ajuste de la calidad de imagen se ajustará a “Archivo de escena no aplicado”.
•
Transmisión periódica de imágenes de FTP: La transmisión periódica de imágenes de FTP se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario.
•
Permiso de correo electrónico: Mientras se ajusta el programa horario, se envía la notificación por correo electrónico cuando se introduce una alarma.
•
Reiniciar: La cámara se reiniciará a la hora programada. Sólo se puede seleccionar con el Programa horario 5.
Nota
•
Seleccione “On” para “Auten usuario” en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios” (→2.8.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]) y “Off” para “Auten anfitr.” en la página “Auten anfitr.” (→2.8.2 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitr.]) para validar “Permiso de acceso”.
•
Cuando se seleccione “Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo)”, seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” de la ficha [Tarjeta memoria SD] y seleccione “Programa horario” para “Activación de almacenamiento”. (→[Activación de almacenamiento])
2.
Seleccione los días de la semana marcando las casillas de verificación respectivas.
3.
Desde el menú desplegable, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización del programa horario.
Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificación de “24h”.
4.
Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→
El resultado se visualizará en la parte inferior de la ventana.
Nota
•
Los programas horarios visualizados en la parte inferior de la ventana pueden identificarse por los colores asignados a cada programa horario.