2.8.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]
Auf der “Benutzerverw.”-Seite das [Benutzer-Auth.]-Register anklicken. (→2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen zur Authentifizierung von Benutzern, die zum Zugriff auf die Kamera über einen PC oder ein Handy/mobiles Endgerät berechtigt sind, erfolgen auf dieser Seite. Bis zu 24 Benutzer können registriert werden.
Anmerkung
•
Falls die Benutzer-Authentifizierung über dieselbe IP-Adresse (PC) innerhalb von 30 Sekunden 8-mal misslingt (Authentifizierungsfehler), wird der Zugriff auf das Gerät für eine bestimmte Dauer verweigert.
[Benutzer-Auth.]
Mit “An” oder “Aus” die Benutzer-Authentifizierung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: An
[Gastbenutzer]
Festlegen, ob Gastbenutzer zulässig sind oder nicht. Wenn Sie “Anwenden” auswählen, können Sie festlegen, welche Funktionen für die Gastbenutzer, die die Benutzer-Authentifizierung nicht abgeschlossen haben, verfügbar oder nicht verfügbar sind.
•
Vorgabe: Nicht anwenden
[Authentifizierung]
Das Benutzer-Authentifizierungsverfahren einstellen.
•
Digest oder Basic: Anwendung von “Digest oder Basic”-Authentifizierung.
•
Digest: Anwendung von “Digest”-Authentifizierung.
•
Basic: Anwendung von “Basic”-Authentifizierung.
•
Vorgabe: Digest
Anmerkung
•
Wir empfehlen für eine höhere Sicherheit, als “Authentifizierungsverfahren” “Digest” auszuwählen. Wenn Sie “Digest oder Basic” oder “Basic” ausgewählt haben, können Benutzername und Passwort durchsickern.
•
Bei einer Änderung der Einstellung von [Authentifizierung] den Browser schließen und erneut auf die Kamera zugreifen.
•
Über Systemgeräte (Panasonic-Netzwerk-Diskrecorder und andere)
Beziehen Sie sich für die Modell-Nr. und die Firmware-Version der entsprechenden Produkte auf die Panasonic-Support-Webseite.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.: C0701>
[Benutzername Registrierung]
Registrieren Sie zum Zeitpunkt einer neuen Registrierung in [Benutzername] einen neuen Benutzernamen. Klicken Sie in “Benutzername Registrierung” auf [], um die registrierten Benutzer einzusehen. Die registrierten Benutzer werden als “Registrierter Benutzername [Berechtigungsebene]” angezeigt. (Beispiel: admin [1])
Wenn Sie rechts auf die Taste [Aust] klicken, wird der ausgewählte Benutzer in [Benutzername] angezeigt und Sie können das Passwort ändern. Durch Klicken rechts auf die Taste [Löschen] können Sie den ausgewählten Benutzer löschen.
[Benutzername (1 bis 32 Zeichen)]
Einen Benutzernamen eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 32 Zeichen
•
Zulässige Zeichenanzahl: " & : ; \
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Wenn ein bereits vergebener Benutzername eingegeben und die [Einst.]-Taste angeklickt wird, werden die betreffenden Benutzerinformationen überschrieben.
[Passwort (8 bis 32 Zeichen)] [Passwort erneut eingeben]
Ein Passwort eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 8 - 32 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
•
Verwenden Sie für das Passwort mindestens drei verschiedene Arten von Zeichen aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Symbolen.
•
Stellen Sie ein Passwort ein, das nicht den Benutzernamen enthält.
[Berechtigungsebene]
Eine Berechtigungsebene für den Benutzer wählen.
•
1. Administrator: Zugriffsrecht auf alle Kamerafunktionen.
•
2. Kamerasteuer: Die Steuerung der Kamera ist zugelassen. Die für die “Berechtigungsebene” ausgewählten Funktionen können ausgeführt werden.
•
3. Nur Live: Die Anzeige der Live-Ansicht ist zugelassen. Die für die “Berechtigungsebene” ausgewählten Funktionen können ausgeführt werden.
•
Vorgabe: 3. Nur Live
[Berechtigungsebene]
Wählen Sie die verfügbaren Funktionen auf der Grundlage der Berechtigungsebene des Benutzers aus (Kamerasteuerung, Live-Ansicht, Gastbenutzer).
•
Vorgabe:
–
Kamerasteuer: Alles ausgewählt
–
Nur Live: Alles nicht ausgewählt
–
Gastbenutzer: Alles nicht ausgewählt
Anmerkung
•
Wenn Sie die “Benutzer-Authentifizierung” auf “Aus” und “Gastbenutzer” auf “Nicht anwenden” gestellt haben:
Der Punkt “Berechtigungsebene” ist nicht verfügbar. Und die [Setup]-Tasten erfordern eine Authentifizierung, während alle Tasten für die Live-Bedienung angezeigt werden.
•
Wenn Sie die “Benutzer-Authentifizierung” auf “Aus” und “Gastbenutzer” auf “Anwenden” gestellt haben:
Sie können die Punkte für den “Gastbenutzer” einstellen.
•
Wenn Sie die “Benutzer-Authentifizierung” auf “An” gestellt haben:
Sie können die Punkte für den “Gastbenutzer” nicht einstellen.
Sie können die folgenden Funktionen festlegen.

Live-Ansicht auswählbar | Zugriffsberechtigung auf die Auswahl eines in der Live-Ansicht angezeigten Bildes
Hören | Zugriffsberechtigung auf den Mikrofoneingang (Zum PC) (zum Hören auf einem PC) (→1.1.2 “Live”-Seite)
Sprechen | Zugriffsberechtigung auf den Audio-Ausgang (Vom PC) (zum Sprechen von einem PC) (→1.1.2 “Live”-Seite)
Auffrischrate | Zugriffsberechtigung auf das Auffrischintervall des Bildes im JPEG-Format (→1.1.2 “Live”-Seite)
Schnappschuss | Zugriffsberechtigung auf Schnappschüsse (→1.1.2 “Live”-Seite)
Wiedergabe der Aufzeichnung (Protokollanz.) | Zugriffsberechtigung auf die Protokollfunktionen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Manuelle Aufz./Aufz. löschen | Zugriffsberechtigung für das Speichern/Löschen auf der SD-Speicherkarte (→1.1.2 “Live”-Seite)
Helligkeit | Zugriffsberechtigung für die Einstellung der Helligkeit (→1.1.2 “Live”-Seite)
AUX | Zugriffsberechtigung für die AUX-Einstellung (→1.1.2 “Live”-Seite)