2.8.7 Configurazione delle impostazioni del SCD [Area SCD]
Cliccare la scheda [Area SCD] sulla pagina “Allarme”. (→Per la visualizzazione del menu e il metodo di utilizzo, far riferimento a 2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione e 2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Configurando l’impostazione SCD (rilevamento di cambiamento nella scena), è possibile emettere un allarme quando una telecamera viene coperta con qualcosa o la direzione della telecamera viene modificata per riprendere un soggetto diverso.
L’area di rilevamento utilizzata dalla funzione SCD può essere impostata in questa sezione. Si può impostare fino a 1 area. Quando il soggetto ripreso nell’area impostata viene modificato, verrà emesso un allarme.
IMPORTANTE
•
Poiché occorre tempo per il necessario apprendimento nei momenti seguenti, l’SCD non funzionerà per un po’.
–
Subito dopo aver impostato l’SCD
–
Dopo aver acceso questo prodotto
–
Dopo il rilevamento di un cambiamento nella scena
•
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”) verrà visualizzato quando viene rilevato un cambiamento nella scena dalla funzione del SCD.
•
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato al verificarsi di un allarme del VMD o anche quando si riceve un allarme di comando.
•
A seconda dell’ambiente di rete, la notifica può essere ritardata anche quando è selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato” sulla scheda [Base] della pagina “Base”. (→2.5.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base])
•
Dopo aver configurato l’area del SCD, l’area del SCD può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” della scheda [Immagine]. Assicurarsi di verificare l’area del SCD dopo aver modificato l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.
•
Nei seguenti casi, il cambiamento nella scena potrebbe non essere rilevato.
–
Viene coperta solo una parte dell’area della ripresa o si può vedere l’oggetto coperto.
–
I soggetti si somigliano l’un l’altro prima e dopo che la direzione della telecamera è stata modificata.
–
Nell’area in cui è impostata la zona di privacy.
•
La funzione SCD non è una funzione dedicata alla prevenzione di furti, incendi, etc.
Non si assume nessuna responsabilità nel caso si verificasse qualsiasi incidente o danno.
•
Quando “Tempo rilevamento” di “Area SCD” è più corto di “Tempo di sosta” di “Giorno e notte(IR)”, un rilevamento di cambiamento nella scena (SCD) potrebbe essere attivato nel momento in cui l’immagine passa a B/N. Si può migliorare impostando un “Tempo di sosta” di “Giorno e notte(IR)” più breve di “Tempo rilevamento” di “Area SCD”.
•
Quando il colore dell’immagine è quasi monocromo, il rilevamento degli allarmi SCD potrebbe risultare difficile. Se non viene rilevato alcun allarme, aumentare “Sensibilità di rivelazione” o impostare un’“Area di rivelazione” più piccola.
[Area]
Impostare selezionando un’area SCD sullo schermo.
[Tutte]
Impostare l’intera immagine nell’area del SCD.
[Stato]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se eseguire o meno l’SCD.
•
On: Esegue l’SCD.
•
Off: Non esegue l’SCD.
•
Regolazione predefinita: Off
[Area di rivelazione]
Impostare il rapporto di rilevamento “Piccolo”, “Med” o “Grande”, che specifica il livello di variazione da rilevare nell’area impostata in [Area SCD].
•
Regolazione predefinita: Med
[Sensibilità di rivelazione]
Regolare la sensibilità del SCD nell’area del SCD e selezionare tra “Molto Bassa”, “Bas”, “Med” o “Alt”.
•
Regolazione predefinita: Med
[Tempo rilevamento]
La funzione SCD emette un allarme quando il cambiamento nella scena continua per un periodo di tempo specificato.
3s/5s/10s/30s/1min
•
Regolazione predefinita: 3s
Pulsante [Cancella]
Cliccare il pulsante [Cancella] per cancellare l’area selezionata.
Aggiunta informazioni del SCD
[Aggiunta informazioni]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se aggiungere o meno le informazioni del SCD ai dati di immagine sovrapposti.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Le informazioni del SCD non verranno utilizzate sui nostri registratori su disco di rete. (All’aprile 2020)