Riguardo ai manuali dell’utente
Ci sono i seguenti 3 manuali di istruzioni.
•
Manuale di istruzioni (questo documento): Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera.
•
Informazioni di base: Fornisce informazioni su “Precauzioni per l’utilizzo” e “Specifiche dettagliate”.
•
Guida all’installazione: Fornisce informazioni su “Precauzioni”, “Precauzioni per l’installazione” e metodo di installazione.
Le schermate utilizzate in questo manuale di istruzioni riportano il caso del modello WV-X1551LN. A seconda del modello utilizzato, le schermate riportate nelle spiegazioni possono differire dalle schermate della telecamera effettive.
Nota
•
“Control No.: C****” usato in questo documento dovrebbe essere utilizzato per la ricerca di informazioni sul nostro sito web di supporto e condurrà alla corretta informazione.
•
Le schermate acquisite vengono utilizzate in base alle linee guida di Microsoft Corporation.
•
In questo documento sono descritte le operazioni con l’utilizzo di Internet Explorer 11.
•
Le impostazioni predefinite di alcune delle impostazioni relative agli stream variano come segue a seconda dell’impostazione della lingua del browser selezionato al momento della registrazione dell’amministratore.

Elementi di impostazione | Lingua del browser
Lingue diverse dal giapponese | Giapponese
Priorità di trasmissione | VBR | Priorità del frame rate
Qualità dell’immagine | 3 | Normale
Stream(1) -Massimo bit rate (per cliente) | WV-X1571LN/WV-X2571LN/WV-X2271L 12288kbps * WV-X1551LN/WV-X2551LN/WV-X2251L 12288kbps * | WV-X1571LN/WV-X2571LN/WV-X2271L 8192kbps * WV-X1551LN/WV-X2551LN/WV-X2251L 6144kbps *
Stream(2) -Massimo bit rate (per cliente) | WV-X1571LN/WV-X2571LN/WV-X2271L 6144kbps * WV-X1551LN/WV-X2551LN/WV-X2251L 6144kbps * | WV-X1571LN/WV-X2571LN/WV-X2271L 3072kbps * WV-X1551LN/WV-X2551LN/WV-X2251L 3072kbps *
Stream(3) -Massimo bit rate (per cliente) | WV-X1571LN/WV-X2571LN/WV-X2271L 4096kbps * WV-X1551LN/WV-X2551LN/WV-X2251L 4096kbps * | WV-X1571LN/WV-X2571LN/WV-X2271L 2048kbps * WV-X1551LN/WV-X2551LN/WV-X2251L 2048kbps *
Stream(4) -Massimo bit rate (per cliente) | 1536kbps * | 768kbps *