1.7 Riproduzione di immagini sulla scheda di memoria SD
Quando si cliccano un’ora ed una data elencate sulla finestra della lista del registro, la pagina “In diretta” verrà sostituita dalla pagina “Riproduzione”.
Quando sono presenti sulla scheda di memoria SD immagini associate all’ora ed alla data cliccate, verrà visualizzata la rispettiva prima immagine.
Il formato di visualizzazione varia a seconda del “Formato di registrazione” della scheda di memoria SD.
IMPORTANTE
•
L’intervallo di rinfresco delle immagini può rallentare durante la riproduzione o il download.
•
Quando sulla scheda di memoria SD sono salvate molte immagini, può occorrere tempo per visualizzare le immagini sulla pagina “Riproduzione”.
•
Le immagini verranno visualizzate in “640×360” sulla pagina “Riproduzione”, indipendentemente dalla dimensione di cattura dell’immagine delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD.
Pertanto, le immagini possono apparire scadenti sulla pagina “Riproduzione”.
•
Quando si riproducono le immagini selezionando un registro errore dell’FTP sull’elenco registri, esse possono non essere riprodotte nell’ordine di registrazione sulla scheda di memoria SD se sono state registrate sulla scheda di memoria SD con il valore selezionato per l’impostazione “Intervallo di trasmissione” di “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” sulla scheda [Avanzato] pari a “1min” o inferiore.
•
L’intervallo di rinfresco può rallentare quando si registrano dati sulla scheda di memoria SD.