2.3.1 Esecuzione di installazione, disinstallazione e aggiornamento della versione del software aggiuntivo [Gestione sw]
Fare clic sulla scheda “Gestione sw” della pagina “Software aggiuntivo”. (→Per la visualizzazione del menu e il metodo di utilizzo, far riferimento a 2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione e 2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Installazione del software aggiuntivo
1.
Salvare il software aggiuntivo da installare sul PC.
Nota
•
Per informazioni su come ottenere il software aggiuntivo, far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <Control No.: C0103>).
IMPORTANTE
•
Controllare [ROM residua] e [RAM residua] della telecamera.
Se la ROM o la RAM residue non fossero sufficienti per installare il software aggiuntivo, è necessario disinstallare l’altro software aggiuntivo già installato.
Far riferimento a Software aggiuntivo per come disinstallare il software.
2.
Fare clic sul pulsante [Sfoglia...] e designare “Software aggiuntivo”.
3.
Confermare che sia selezionato “Installa nuovo software aggiuntivo”, quindi fare clic sul pulsante [Esegui]. Verrà avviata l’installazione del software aggiuntivo. Una volta completata l’installazione, il nome del software aggiuntivo installato verrà aggiunto alla schermata “Gestione sw”.
IMPORTANTE
•
Non è consentito l’utilizzo di spazi nella denominazione della directory di salvataggio.
•
Assicurarsi di utilizzare il file designato (estensione: ext).
•
Non spegnere la telecamera mentre è in corso l’installazione.
•
Non eseguire nessuna operazione durante l’installazione ed attendere finché non viene completata.
4.
Acquisire una chiave di registrazione, quindi registrare la chiave di registrazione.
Nota
•
A seconda del tipo di software aggiuntivo, sarà necessaria la registrazione della chiave di registrazione. Far riferimento al manuale di istruzioni del software aggiuntivo per come acquisire e registrare una chiave di registrazione.
Schermata “Gestione sw”
Quando è installato il software aggiuntivo, verranno visualizzate le informazioni univoche della telecamera e lo stato di registrazione del software aggiuntivo. Su questa schermata sono disponibili le seguenti operazioni.
•
Disinstallazione del software aggiuntivo
•
Visualizzazione della schermata dei dettagli dello stato di registrazione
•
Visualizzazione della schermata di impostazione del software aggiuntivo
•
Aggiornamento del software aggiuntivo
Nota
•
Si possono installare fino a tre software aggiuntivi.
•
Per ulteriori informazioni sul software aggiuntivo supportato, far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <Control No.: C0103>).
Informazioni univoche
[MPR ID]
Questo ID è necessario per installare il software aggiuntivo. Questo possiede anche un ID di dispositivo univoco per ogni telecamera.
[ROM residua]
Verrà visualizzata la capacità residua della ROM nella telecamera per il software aggiuntivo. Se un software aggiuntivo da installare richiede una capacità maggiore rispetto alla capacità della ROM visualizzata qui, l’installazione del software aggiuntivo non è disponibile.
[RAM residua]
Verrà visualizzata la capacità residua della RAM nella telecamera per il software aggiuntivo. Se un software aggiuntivo da installare richiede una capacità maggiore rispetto alla capacità della RAM visualizzata qui, l’installazione del software aggiuntivo non è disponibile.
Software aggiuntivo
Pulsante [Disinstalla]
È possibile disinstallare il software aggiuntivo installato.
[Versione del software]
Quando il software aggiuntivo è installato, verranno visualizzate le informazioni sulla versione del software aggiuntivo installato.
[Stato]
Verrà visualizzato lo stato di installazione del software aggiuntivo. Quando è visualizzata una stringa numerica “xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”, è in uno stato in cui è disponibile l’utilizzo del software aggiuntivo installato.
Pulsante [Configurazione>>]
Nel caso in cui il software aggiuntivo abbia una schermata propria come schermata di configurazione, è possibile visualizzare tale schermata.
Installa nuovo software aggiuntivo
In caso di installazione di un nuovo software aggiuntivo, selezionare questa opzione, quindi selezionare un software aggiuntivo da installare.
Aggiornamento
La versione del software aggiuntivo installato può essere aggiornata selezionando il software aggiuntivo installato e facendo clic sul pulsante [Esegui].
[Chiave di attivazione processore AI] - [Registrare la chiave di registrazione]
Il software applicativo di altri produttori che utilizza il processore AI di questa telecamera diverrà disponibile utilizzando una chiave di attivazione del processore AI.